Обновление от 12.08.2024. Версия БД – 0049. Версия EXE – 1.18
Обновлены все цены и наличие в локальной базе, на основе прайса OCS.
Добавлены новые серверы 1U:
ASUS RS700-E11-RS12U(90SF01U1-M00110,LGA4677 Dual,C741,32xDDR5 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,3xPCIe5,1xOCP3,12x2.5(NVMe-SATA, SAS opt) HotSwap,2хM.2PCIGen4 2280,X710 2x10G,1xIPMI,1U,rackmount,1600W redundant)
ASUS RS700-E11-RS12U(90SF01U1-M004E0,LGA4677 Dual,C741,32xDDR5 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,3xPCIe5,1xOCP3,12x2.5(NVMe-SATA, SAS opt) HotSwap,2хM.2PCIGen4 2280,X710 2x10G,1xIPMI,1U,rackmount,1600W redundant)
ASUS RS700-E11-RS4U(90SF01U1-M00130,LGA4677 Dual,C741,32xDDR5 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,3xPCIe5,1xOCP3,4x3.5(NVMe-SATA, SAS opt) HotSwap,2хM.2PCIGen4 2280,X710 2x10G,1xIPMI,1U,rackmount,1200W redundant)
Добавлены новые серверы 2U:
ASUS RS720-E11-RS12U(90SF01Z1-M00260,LGA4677 Dual,C741,32xDDR5 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,8xPCIe5,1xOCP3,12x3.5(NVMe-SATA,8x SAS opt) HotSwap,2хM.2PCIGen4 2280,X710 2x10G,1xIPMI,2U,rackmount,2600W redundant)
ASUS RS720-E11-RS24U(90SF01Z1-M008V0,LGA4677 Dual,C741,32xDDR5 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,3xPCIe5,1xOCP3,24x2.5(12x SATA, SAS opt, 24 NVMe) HotSwap,2хM.2PCIGen4 2280,X710 2x10G,1xIPMI,2U,rackmount,2600W redundant)

Добавлены новые процессоры Intel Xeon во все поддерживаемые серверы:
Gen6:
LGA4710 Intel Xeon 6710E Processor (2P, 64C-64T, 2.4 GHz-3.2 GHz,  96 MB, 205 W, DDR5-5600)
LGA4710 Intel Xeon 6731E Processor (1P, 96C-96T, 2.2 GHz-3.1 GHz,  96 MB, 250 W, DDR5-5600)
LGA4710 Intel Xeon 6740E Processor (2P, 96C-96T, 2.4 GHz-3.2 GHz,  96 MB, 250 W, DDR5-6400)
LGA4710 Intel Xeon 6746E Processor (2P, 112C-112T, 2 GHz-2.7 GHz,  96 MB, 250 W, DDR5-5600)
LGA4710 Intel Xeon 6756E Processor (2P, 128C-128T, 1.8 GHz-2.6 GHz,  96 MB, 225 W, DDR5-6400)
LGA4710 Intel Xeon 6766E Processor (2P, 144C-144T, 1.9 GHz-2.7 GHz,  108 MB, 250 W, DDR5-6400)
LGA4710 Intel Xeon 6780E Processor (2P, 144C-144T, 2.2 GHz-3 GHz,  108 MB, 330 W, DDR5-6400)
Gen5:
LGA4677 Intel Xeon Bronze 3508U Processor (1P, 8C-8T,  2.10 GHz-2.2 GHz,  22.5 MB, 125 W, DDR5 4400 (1 DPC  &2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Silver 4509Y Processor (2P, 8C-16T,  2.60 GHz-4.1 GHz,  22.5 MB, 125 W, DDR5 4400 (1 DPC  &2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Silver 4510 Processor (2P, 12C-24T,  2.40 GHz-4.1 GHz,  30 MB, 150 W, DDR5 4400 (1 DPC  &2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Silver 4510T Processor (2P, 12C-24T,  2.00 GHz-3.7 GHz,  30 MB, 115 W, DDR5 4400 (1 DPC  &2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Silver 4514Y Processor (2P, 16C-32T,  2 GHz-3.4 GHz,  30 MB, 150 W,DDR5 4400 (1DPC & 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Silver 4516Y+ Processor (2P, 24C-48T,  2.2 GHz-3.7 GHz,  45 MB, 185 W,DDR5 4400 (1DPC & 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 5512U Processor (1P, 28C-56T,  2.1 GHz-3.7 GHz,  52.5 MB, 185 W,DDR5 4800 1DPC,DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 5515+ Processor (2P, 8C-16T,  3.2 GHz-4.1 GHz,  22.5 MB, 165 W,DDR5 4800 1DPC,DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 5520+ Processor (2P, 28C-56T,  2.2 GHz-4 GHz,  52.5 MB, 205 W,DDR5 4800 1DPC,DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6526Y Processor (2P, 16C-32T,  2.8 GHz-3.9 GHz,  37.5 MB, 195 W,DDR5 5200 1DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6530 Processor (2P, 32C-64T,  2.1 GHz-4 GHz,  160 MB, 270 W, DDR5 4800 (1 DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6534 Processor (2P, 8C-16T,  3.9 GHz-4.2 GHz,  22.5 MB, 195 W,DDR5 4800 1DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6538N Processor (2P, 32C-64T,  2.1 GHz-4.1 GHz,  60 MB, 205 W,DDR5 5200 1DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6538Y+ Processor (2P, 32C-64T,  2.2 GHz-4 GHz,  60 MB, 225 W,DDR5 5200 1DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6542Y Processor (2P, 24C-48T,  2.9 GHz-4.1 GHz,  60 MB, 250 W,DDR5 5200 1DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6544Y Processor (2P, 16C-32T,  3.6 GHz-4.1 GHz,  45 MB, 270 W,DDR5 5200 1DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6548N Processor (2P, 32C-64T,  2.8 GHz-4.1 GHz,  60 MB, 250 W,DDR5 5200 1DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6548Y+ Processor (2P, 32C-64T,  2.5 GHz-4.1 GHz,  60 MB, 250 W,DDR5 5200 1DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6554S Processor (2P, 36C-72T,  2.2 GHz-4 GHz,  180 MB, 270 W, DDR5 5200 (1 DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6558Q Processor (2P, 32C-64T,  3.2 GHz-4.1 GHz,  60 MB, 350 W,DDR5 5200 1DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8558 Processor (2P, 48C-96T,  2.1 GHz-4 GHz,  260 MB, 330 W, DDR5 5200 (1 DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8558P Processor (2P, 48C-96T,  2.7 GHz-4 GHz,  260 MB, 350 W, DDR5 5600 (1 DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8558U Processor (1P, 48C-96T,  2 GHz-4 GHz,  260 MB, 300 W, DDR5 4800 (1 DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8562Y+ Processor (2P, 32C-64T,  2.8 GHz-4.1 GHz,  60 MB, 300 W,DDR5 5600 1DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8568Y+ Processor (2P, 48C-96T,  2.3 GHz-4 GHz,  300 MB, 350 W, DDR5 5600 (1 DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8570 Processor (2P, 56C-112T,  2.1 GHz-4 GHz,  300 MB, 350 W, DDR5 5600 (1 DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8571N Processor (1P, 52C-104T,  2.4 GHz-4 GHz,  300 MB, 300 W, DDR5 4800 (1 DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8580 Processor (2P, 60C-120T,  2 GHz-4 GHz,  300 MB, 350 W, DDR5 5600 (1 DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8581V Processor (1P, 60C-120T,  2 GHz-3.9 GHz,  300 MB, 270 W, DDR5 4800 (1 DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8592+ Processor (2P, 64C-128T,  1.9 GHz-3.9 GHz,  320 MB, 350 W, DDR5 5600 (1 DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8592V Processor (2P, 64C-128T,  2 GHz-3.9 GHz,  320 MB, 330 W, DDR5 4800 (1 DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8593Q Processor (2P, 64C-128T,  2.2 GHz-3.9 GHz,  320 MB, 385 W, DDR5 5600 (1 DPC)

Обновление от 08.08.2024. Версия БД – 0048. Версия EXE – 1.18
Изменения в конфигураторе. Версия 1.18:
Исправлены ошибки, увеличена скорость работы.
SConf теперь поддерживает s4b.ru. Вы можете в online режиме смотреть доступность платформ и всех опций из конфигуратора на складах дистрибуторов. Необходимо зайти в настройки и указать свои логин и пароль от s4b.ru, далее сохранить изменения:

После чего вы можете проверять наличие выбранных позиций online, нажав кнопку в форме подбора спецификации:

Вывод информации с s4b.ru в режиме online на примере платформы:

Так же вся информация по наличию будет выгружаться в спецификации Excel:

Обновление от 07.08.2024. Версия EXE – 1.17.1
Изменения в конфигураторе. Версия 1.17.1:
Исправлена ошибка кабелирования, подготовка к переходу на новую версию, повышено быстродействие. 

Обновление от 19.07.2024. Обновлены цены \ наличие. Версия EXE – 1.17 Версия БД – 0047.
Изменения в конфигураторе. Версия 1.17:
Исправлены незначительные баги, повышено быстродействие. 

Добавлен новый функционал, опции сетевых адаптеров:

Теперь можно выбирать нужные SFP модули и прочие опции, а так же указывать нужное количество:

Указываем количество необходимых опций:

Отображение выбранных опций:

Так же добавлена возможность указывать нужное количество в опциях RAID\HBA адаптерах и в опциях севреров!

Версия БД – 0047: 
Добавлены новые опции для сетевых адаптеров:
Intel Ethernet SFP+ Optics SFP+ SR 10-1GbE Short range E10GSFPSR 903239
Intel Ethernet SFP+ SR 10GbE Short range (extended temp) E10GSFPSRX 954746
Intel Ethernet SFP+ LR 10-1GbE Long range E10GSFPLR 903240
Intel Ethernet QSFP28 Optic 25-100GbE Short range (extended temp) E100GQSFP28SRX 983849
Intel Ethernet QSFP28 Optic 100GbE Long range (extended temp) E100GQSFP28LRX 999J7F
Intel Ethernet SFP28 Optics 10-25GbE Short range E25GSFP28SR 952293
Intel Ethernet SFP28 Optics 25GbE Short range (extended temp) E25GSFP28SRX 958873
Intel Ethernet SFP28 Optics 25GbE Long range (extended temp) E25GSFP28LRX 986474
Двухволоконный модуль SNR-SFP+SR, SFP+ 10GBASE-SR-SW, разъем LC duplex, рабочая длина волны 850нм, дальность до 300м (5dB), DDMI
Двухволоконный модуль SNR-SFP+LR-2, SFP+ 10GBASE-LW-LR, разъем LC, рабочая длина волны 1310нм, дальность до 2км (9dB)
Двухволоконный модуль SNR-SFP+LR-20, SFP+ 10GBASE-LR-LW, разъем LC duplex, рабочая длина волны 1310нм, дальность до 20км (11dB)
DAC кабель SNR-SFP+DA-1 Direct Attached Twinax кабель, SFP+ 10GBASE, 1м, 30AWG
DAC кабель SNR-SFP+DA-2 Direct Attached Twinax кабель, SFP+ 10GBASE, 2м, 30AWG
DAC кабель SNR-SFP+DA-3 Direct Attached Twinax кабель, SFP+ 10GBASE, 3м, 30AWG
DAC кабель SNR-SFP+DA-5 Direct Attached Twinax кабель, SFP+ 10GBASE, 5м, 30AWG
Модуль SFP28 оптический SNR-SFP28-SR, 25GBASE-SR, дальность до 100м
Модуль SFP28 оптический SNR-SFP28-LR-10, 25GBASE-LR, дальность до 10км
DAC кабель SNR-SFP28-DA-1 Direct Attached Twinax кабель, SFP28 25GBASE, 1м, 30AWG
DAC кабель SNR-SFP28-DA-2 Direct Attached Twinax кабель, SFP28 25GBASE, 2м, 30AWG
DAC кабель SNR-SFP28-DA-3 Direct Attached Twinax кабель, SFP28 25GBASE, 3м, 30AWG
DAC кабель SNR-SFP28-DA-5 Direct Attached Twinax кабель, SFP28 25GBASE, 5м, 30AWG
Модуль QSFP28 оптический SNR-QSFP28-SR4, 100GBASE-SR4, дальность до 100м
Модуль SNR-QSFP28-OTU4-SR4 QSFP28 оптический, 100GBASE-SR4, 112Gbit/s дальность до 100м, с поддержкой OTU4
Модуль QSFP28 PSM4 оптический SNR-QSFP28-PSM4-10, 4x25G, 1310нм, дальность до 10км
Модуль QSFP28 100GBASE-DR оптический SNR-QSFP28-DR1, 100GBASE, дальность до 500м, LC
Модуль QSFP28-BiDi оптический SNR-QSFP28-SRBD, 100GBASE, дальность до 100м, LC
Патчкорд SNR оптический прямой LC-UPC - LC-UPC, МM (OM3), Duplex, 1 метр
Патчкорд SNR оптический прямой LC-UPC - LC-UPC, МM (OM3), Duplex, 2 метра
Патчкорд SNR оптический прямой LC-UPC - LC-UPC, МM (OM3), Duplex, 3 метра
Патчкорд SNR оптический прямой LC-UPC - LC-UPC, МM (OM3), Duplex, 5 метров
Патчкорд SNR оптический прямой LC-UPC - LC-UPC, МM (OM3), Duplex, 7 метров
Оптический патчкорд SNR MPO-UPC - 8 LC-UPС, Duplex, MM, 8 волокон диаметром 50-125 (OM4), 1 метр
Оптический патчкорд SNR MPO-UPC - 8 LC-UPС, Duplex, MM, 8 волокон диаметром 50-125 (OM4), 2 метра
Оптический патчкорд SNR MPO-UPC - 8 LC-UPС, Duplex, MM, 8 волокон диаметром 50-125 (OM4), 3 метра
Оптический патчкорд SNR MPO-UPC - 8 LC-UPС, Duplex, MM, 8 волокон диаметром 50-125 (OM4), 5 метров

Обновление от 16.07.2024. Обновлены цены \ наличие. Версия EXE – 1.16.2 Версия БД – 0046.
Изменения в конфигураторе. Версия 1.16.2:
Исправлены незначительные баги, повышено быстродействие. 

Версия БД – 0046: 
Обновлены текущие цены и наличие. Расширены описания особенностей некоторых платформ.

 Добавлены новые модули ОЗУ DDR5:
Kingston 96GB 5600MTs DDR5 ECC Reg CL46 DIMM 2Rx4 Micron B Renesas
Kingston 16GB 4800MTs DDR5 ECC Reg CL40 DIMM 1Rx8 Hynix M Rambus
Samsung (CQKDS) DDR5 32GB RDIMM 4800 2Rx8 1.1V
Samsung (CQKZJ) DDR5 64GB  RDIMM PC4800
Samsung (CWKZJ) DDR5 128GB 4800MHz RDIMM

Добавлены новые модули ОЗУ DDR 4:
Samsung M393A2K40EB3-CWE DDR4 16GB  RDIMM 3200 1.2V SR
Samsung M393A2K40EB3-CWEBY DDR4 16GB  RDIMM 3200 1.2V SR
Samsung M393A2K43BB3-CWE DDR4 16GB  RDIMM 3200, 1.2v x4
Samsung M393A2K43EB3-CWEBY DDR4 16GB RDIMM 3200 1.2V DR
Samsung M393A4G40BB3-CWEBY DDR4 32GB  RDIMM 3200 1.2V 1Rx4
Samsung M393A4K40EB3-CWECO DDR4 32GB RDIMM 3200 1.2V
Samsung M393A4K40EB3-CWEBY DDR4 32GB  RDIMM 3200 1.2V
Samsung M393A4K40EB3-CWEGY DDR4 32GB RDIMM 3200 1.2V
Samsung M393A4G43AB3-CWEBY DDR4 32GB RDIMM 3200 1.2V
Samsung M393A8G40AB2-CWECO DDR4 64GB  RDIMM 3200 1.2V
Samsung M393A8G40CB4-CWEC0 DDR4 64GB RDIMM 3200 1.2V 2Rx4
Samsung M393A8G40BB4-CWECO DDR4 64GB RDIMM 3200 1.2V
Samsung M393A8G40CB4-CWE DDR4 64GB RDIMM 3200 1.2V
Samsung M393A8G40CB4-CWECO DDR4 64GB RDIMM 3200 1.2V
Samsung M393AAG40M32-CAECO DDR4 128GB RDIMM 3200
Kingston 32GB 3200MT DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 2Rx4 Hynix D Rambus

Добавлены новые процессоры Intel Xeon во все поддерживаемые серверы:
Gen4:
LGA4677 Intel Xeon Gold 5403N (1P,12C-24T, 2-3.9 GHz, 22.5 MB,115 W,DDR5-4000)
LGA4677 Intel Xeon Gold 5411N (1P,24C-48T, 1.90-3.90 GHz, 45 MB,165 W,Up to DDR5 4400 1DPC and 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 5412U (1P,24C-48T, 2.10-3.90 GHz, 45 MB,185 W,Up to DDR5 4400 1DPC and 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 5416S (2P,16C-32T, 2.00-4.00 GHz, 30 MB,150 W,Up to DDR5 4400 1DPC and 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 5418N (2P,24C-48T, 1.80-3.80 GHz, 45 MB,165 W,Up to DDR5 4000 1DPC and 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 5418Y (2P,24C-48T, 2.00-3.80 GHz, 45 MB,185 W,Up to DDR5 4400 1DPC and 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 5433N (1P,20C-40T, 2.30-4.10 GHz, 37.5 MB,160 W,DDR5-4000)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6403N (1P,24C-48T, 1.90-3.60 GHz, 45 MB,185 W,DDR5-4000)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6414U (1P,32C-64T, 2.00-3.40 GHz, 60 MB,250 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6416H (4P,18C-36T, 2.20-4.20 GHz, 45 MB,165 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6418H (4P,24C-48T, 2.10-4.00 GHz, 60 MB,185 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6421N (1P,32C-64T, 1.80-3.60 GHz, 60 MB,185 W,Up to DDR5 4400 1DPC and 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6423N (1P,28C-56T, 2.00-3.60 GHz, 52.5 MB,195 W,DDR5-4400)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6426Y (2P,16C-32T, 2.50-4.10 GHz, 37.5 MB,185 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6428N (2P,32C-64T, 1.80-3.80 GHz, 60 MB,185 W,Up to DDR5 4000 1DPC and 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6433N (1P,32C-64T, 2.00-3.60 GHz, 60 MB,205 W,DDR5-4400)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6434 (2P,8C-16T, 3.70-4.10 GHz, 22.5 MB,195 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6434H (8P,8C-16T, 3.70-4.10 GHz, 22.5 MB,195 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6438M (2P,32C-64T, 2.20-3.90 GHz, 60 MB,205 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6438N (2P,32C-64T, 2.00-3.60 GHz, 60 MB,205 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6443N (1P,32C-64T, 2.00-3.60 GHz, 60 MB,195 W,DDR5-4400)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6448H (4P,32C-64T, 2.40-4.10 GHz, 60 MB,250 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6458Q (2P,32C-64T, 3.10-4.00 GHz, 60 MB,350 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8444H (8P,16C-32T, 2.90-4.00 GHz, 45 MB,270 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8450H (8P,28C-56T, 2.00-3.50 GHz, 75 MB,250 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8452Y (2P,36C-72T, 2.00-3.20 GHz, 67.5 MB,300 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8454H (8P,32C-64T, 2.10-3.40 GHz, 82.5 MB,270 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8458P (2P,44C-88T, 2.70-3.80 GHz, 82.5 MB,350 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8460H (8P,40C-80T, 2.20-3.80 GHz, 105 MB,330 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8460Y+ (2P,40C-80T, 2.00-3.70 GHz, 105 MB,300 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8461V (1P,48C-96T, 2.20-3.70 GHz, 97.5 MB,300 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8468 (2P,48C-96T, 2.10-3.80 GHz, 105 MB,350 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8468H (8P,48C-96T, 2.10-3.80 GHz, 105 MB,330 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8468V (2P,48C-96T, 2.40-3.80 GHz, 97.5 MB,330 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8470 (2P,52C-104T, 2.00-3.80 GHz, 105 MB,350 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8470N (2P,52C-104T, 1.70-3.60 GHz, 97.5 MB,300 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8470Q (2P,52C-104T, 2.10-3.80 GHz, 105 MB,350 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8471N (1P,52C-104T, 1.80-3.60 GHz, 97.5 MB,300 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8480+ (2P,56C-112T, 2.00-3.80 GHz, 105 MB,350 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8490H (8P,60C-120T, 1.90-3.50 GHz, 112.5 MB,350 W,Up to DDR5 4800 1DPC Up to DDR5 4400 2DPC)

Обновление от 10.07.2024. Обновлены цены \ наличие. Версия EXE – 1.16.1. Версия БД – 0045.
Изменения в конфигураторе. Версия 1.16.1:
Исправлены незначительные баги, повышено быстродействие.
Расширены описания особенностей некоторых платформ.

Добавлены новые процессоры Intel Xeon во все поддерживаемые серверы
Gen3:
LGA4189 Intel Xeon Gold 5315Y (2P, 8C-16T, 3.2-3.6 GHz, 12Mb, 140W, DDR4-2933)
LGA4189 Intel Xeon Gold 5318N (2P, 24C-48T, 2.1-3.4 GHz, 36Mb, 150W, DDR4-2667)
LGA4189 Intel Xeon Gold 5318S (2P, 24C-48T, 2.1-3.4 GHz, 36Mb, 165W, DDR4-2933)
LGA4189 Intel Xeon Gold 5318Y (2P, 24C-48T, 2.1-3.4 GHz, 36Mb, 165W, DDR4-2933)
LGA4189 Intel Xeon Gold 5320T (2P, 20C-40T, 2.1-3.4 GHz, 30Mb, 150W, DDR4-2933)
LGA4189 Intel Xeon Gold 6312U (1P, 24C-48T, 2.4-3.6 GHz, 36Mb, 185W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Gold 6314U (1P, 32C-64T, 2.3-3.4 GHz, 48Mb, 205W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Gold 6330N (2P, 28C-56T, 2.2-3.4 GHz, 42Mb, 165W, DDR4-2667)
LGA4189 Intel Xeon Gold 6338N (2P, 32C-64T, 2.2-3.5 GHz, 48Mb, 185W, DDR4-2667)
LGA4189 Intel Xeon Gold 6338T (2P, 24C-48T, 2.1-3.4 GHz, 36Mb, 165W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8351N (1P, 36C-72T, 2.4-3.5 GHz, 54Mb, 225W, DDR4-2933)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8352M (2P, 32C-64T, 2.3-3.5 GHz, 48Mb, 185W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8352S (2P, 32C-64T, 2.2-3.4 GHz, 48Mb, 205W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8352V (2P, 36C-72T, 2.1-3.5 GHz, 54Mb, 195W, DDR4-2933)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8352Y (2P, 32C-64T, 2.2-3.4 GHz, 48Mb, 205W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8358 (2P, 32C-64T, 2.6-3.4 GHz, 48Mb, 250W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8358P (2P, 32C-64T, 2.6-3.4 GHz, 48Mb, 240W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8360Y (2P, 36C-72T, 2.4-3.5 GHz, 54Mb, 250W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8362 (2P, 32C-64T, 2.8-3.6 GHz, 48Mb, 265W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8368Q (2P, 38C-76T, 2.6-3.7 GHz, 57Mb, 270W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8380 (2P, 40C-80T, 2.3-3.4 GHz, 60Mb, 270W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Silver 4309Y (2P, 8C-16T, 2.8-3.6 GHz, 12Mb, 105W, DDR4-2667)
LGA4189 Intel Xeon Silver 4310T (2P, 10C-20T, 2.3-3.4 GHz, 15Mb, 105W, DDR4-2667)
LGA4189 Intel Xeon Gold 6330H (4P, 24C-48T, 2.0-3.7 GHz, 33Mb, 150W, DDR4-2933)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8356H (8P, 8C-16T, 3.9-4.4 GHz, 35.75Mb, 190W, DDR4-2933)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8360H (8P, 24C-48T, 3.0-4.2 GHz, 33Mb, 225W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8360HL (8P, 24C-48T, 3.0-4.2 GHz, 33Mb, 225W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Gold 6328HL (4P, 16C-32T, 2.8-4.3 GHz, 22Mb, 165W, DDR4-2933)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8353H (8P, 18C-36T, 2.5-3.8 GHz, 24.75Mb, 150W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8354H (8P, 18C-36T, 3.1-4.3 GHz, 24.75Mb, 205W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8376H (8P, 28C-56T, 2.6-4.3 GHz, 38.5Mb, 205W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8376HL (8P, 28C-56T, 2.6-4.3 GHz, 38.5Mb, 205W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8380H (8P, 28C-56T, 2.9-4.3 GHz, 38.5Mb, 250W, DDR4-3200)
LGA4189 Intel Xeon Platinum 8380HL (8P, 28C-56T, 2.9-4.3 GHz, 38.5Mb, 250W, DDR4-3200)

Обновление от 02.07.2024. Обновлены цены \ наличие. Версия EXE – 1.16. Версия БД – 0044.
Изменения в конфигураторе. Версия 1.16:
Исправлены незначительные баги, повышено быстродействие.

Добавлены новые серверы:
3U LGA4677:
Supermicro STORAGE SSG-631E-E1CR16H(X13DEI-T,CSE-836BTS-R1K23BP2)(LGA4677 Dual,C741,16xDDR5 DIMM,SVGA,SATA-NVMe opt,6xPCIe5,16x3.5 HotSwap,2x2.5rear,2хM.2PCIe4 110,LSI3908 HW,2x10GBase-T,1xIPMI,3U,rackmount,1200W redundant)
4U LGA4677:
Supermicro SuperWorkstation SYS-741P-TR(X13DEI,CSE-745BTS-R1K23BP)(LGA4677 Dual,C741,16xDDR5 DIMM,SVGA,SATA-NVMe opt,6xPCIe5,8x3.5 HotSwap SATA-NVMe opt.,2хM.2PCIe4 80-110,2xGbLAN, 1xIPMI,Tower 4U,1200W redundant)
Supermicro SuperWorkstation SYS-741P-TRT(X13DEI-T,CSE-745BTS-R1K23BP)(LGA4677 Dual,C741,16xDDR5 DIMM,SVGA,SATA-NVMe opt,6xPCIe5,8x3.5 HotSwap SATA-NVMe opt.,2хM.2PCIe4 80-110,2x10GBase-T, 1xIPMI,Tower 4U,1200W redundant)
Supermicro STORAGE SSG-641E-E1CR36L(X13DEI-T,CSE-847BTS-R1K68LPBP5)(LGA4677 Dual,C741,16xDDR5 DIMM,SVGA,SATA-NVMeOpt,6xPCIe4,36x3.5 HotSwap,2x2.5 rear,2хM.2PCIe4 110,LSI3808 HBA,2x10GBase-T,1xIPMI,4U,rackmount,1600W redundant)
4U LGA4189:
Supermicro SuperWorkstation SYS-740GP-TNRT(X12DPG-QT6,CSE-747BTS-R2K20BP)(LGA 4189 Dual,C621A,16xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe,7xPCIe4,8x3.5 HotSwap SATA-NVMe,2хM.2PCIe4 up110,X550 2P 10GBase-T, 1xIPMI,Tower 4U,2200W redundant)
Supermicro STORAGE SSG-540P-E1CTR36H(X12SPI-TF,CSE-847BTS-R1K23LPBP4)(LGA 4189 Single,C621A,8xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMeopt,3xPCIe4,36x3.5 HotSwap SATA-SAS,1хM.2PCIe4 110,LSI3908HW,2x10GBase-T,1xIPMI,4U,rackmount,1200W redundant)
Supermicro STORAGE SSG-640P-E1CR36H(X12DPI-NT6,CSE-847BTS-R1K68LPBP4)(LGA 4189 Dual,C621A,16xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe,5xPCIe4,36x3.5 HotSwap,1хM.2PCIe4 110,2x2.5 rear,LSI3908 HW,2x10GBase-T,1xIPMI,4U,rackmount,1600W redundant)
Supermicro STORAGE SSG-640P-E1CR36L(X12DPI-NT6,CSV-847BTS-R1K68LPBP4)(LGA 4189 Dual,C621A,16xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe,5xPCIe4,36x3.5 HotSwap,1хM.2PCIe4 110,2x2.5 rear,LSI3808 SAS,2x10GBase-T,1xIPMI,4U,rackmount,1600W redundant)
2U LGA4189:
Supermicro STORAGE SSG-620P-ACR12H(X12DPI-NT6,CSV-826BTS-R1K23LPBP2)(LGA 4189 Dual,C621A,16xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe,5xPCIe4,12x3.5 HotSwap,1хM.2PCIe4 110,2x2.5 rear,LSI3916 SAS,2x10GBase-T,1xIPMI,2U,rackmount,1200W redundant)

 Обновление от 01.07.2024. Обновлены цены \ наличие. Версия EXE – 1.15, версия БД – 00043.
Изменения в конфигураторе. Версия 1.15:
Исправлены ошибки при отображении скорости взаимодействия CPU c ОЗУ для Scalable процессоров 4 поколения.
Добавлены селекторы в платформы\процессоры\память\накопители\RAID\HBA и сетевые карты:

Для отображения только моделей из наличия!

Добавлены новые серверы:
2U AMD SP3
Gooxi SR201-D08R(Socket SP3 Dual,SOC,32xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,6xPCIe4,1xOCP3,8x3.5(SATA-SAS HotSwap,2хM.2PCIe4 2280,2x2.5 rear NVMe,2xGbLAN, 1xIPMI,2U,rackmount,1200W redundant)
Gooxi SR201-D12RE(Socket SP3 Dual,SOC,32xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,6xPCIe4,1xOCP3,12x3.5(SATA-SAS HotSwap,2хM.2PCIe4 2280,2x2.5 rear NVMe,LSI9361-8i 1Gb+LSICVM02,2xGbLAN, 1xIPMI,2U,rackmount,1200W redundant)
1U AMD SP3
Gooxi SR101-D10R(Socket SP3 Dual,SOC,32xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,2xPCIe4,1xOCP3,10x2.5(SATA-SAS) HotSwap,2хM.2PCIe4 2280,2xGbLAN, 1xIPMI,1U,rackmount,800W redundant)
2U LGA4677:
ASUS RS720-E11-RS12U(LGA4677 Dual,C741,32xDDR5 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,8xPCIe5,1xOCP3,12x3.5(12x NVMe-SATA) HotSwap,2хM.2PCIGen4 2280,X710 2x10G,1xIPMI,2U,rackmount,1600W redundant)
1U LGA4189:
Gooxi SL101-D10R-G3(LGA 4189 Dual,C621A,32xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,2xPCIe4,1xOCP3,10x2.5(SATA-SAS) HotSwap,2хM.2PCIe4 2280,2xGbLAN, 1xIPMI,1U,rackmount,800W redundant)
Supermicro SuperServer SYS-610C-TR(X12DDW-A6,CSE-LA15TQC-R860AW)(LGA 4189 Dual,C621A,16xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,2xPCIe4,2xOCP3,4x3.5 HotSwap SAS-SATA,2хM.2PCIe3 2280,NO LAN,1xIPMI,1U,rackmount,860W redundant)
2U LGA4189:
ASUS RS720-E10-RS12(LGA 4189 Dual,C621A,32xDDR4 DIMM,SVGA,SATAint-NVMe opt.,9xPCIe x8,12x3.5 (8x NVMe) HotSwap,2хM.2PCIGen4 2280,X710 2x10G,1xIPMI,2U,rackmount,2400W redundant)
ASUS RS720-E10-RS24U(LGA 4189 Dual,C621A,32xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,8xPCIe4,1xOCP3,24x2.5(24x NVMe-SATA,12x SAS) HotSwap,2хM.2PCIGen4 2280,X710 2x10G,1xIPMI,2U,rackmount,1600W redundant)
Gooxi SL201-D12R-G3(LGA 4189 Dual,C621A,32xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,6xPCIe4,1xOCP3,12x3.5(SATA-SAS) HotSwap,2хM.2PCIe4 2280,2x2.5 rear NVMeG4,2xGbLAN, 1xIPMI,2U,rackmount,1200W redundant)
Gooxi SL201-D25RE-G3(LGA 4189 Dual,C621A,32xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,6xPCIe4,1xOCP3,25x2.5(SATA-SAS) HotSwap,2хM.2PCIe4 2280,2x2.5 rear NVMeG4,2xGbLAN, 1xIPMI,2U,rackmount,800W redundant)
Gooxi SL201-D12RE-G3(LGA 4189 Dual,C621A,32xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,6xPCIe4,1xOCP3,12x3.5(SATA-SAS) HotSwap,2хM.2PCIe4 2280,2x2.5 rear NVMeG4,LSI9361-8i 1Gb+LSICVM02,2xGbLAN, 1xIPMI,2U,rackmount,1200W redundant)
2U LGA3647:
Gooxi SL201-D25RE(LGA3647 Dual,C621A,24xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,5xPCIe3,1xOCP3,25x2.5(SATA-SAS) HotSwap,2хM.2PCIGen3 2280,2x2.5 rear NVMe,2xGbLAN, 1xIPMI,2U,rackmount,800W redundant)
Gooxi SL201-D08R-NV(LGA3647 Dual,C621A,24xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,4xPCIe3,1xOCP3,8x3.5(SATA-SAS-NVMe) HotSwap,2хM.2PCIe3 2280,2x2.5 rear NVMe,2xGbLAN, 1xIPMI,2U,rackmount,800W redundant)
4U LGA4189:
Gooxi SL401-D24RE-G3(LGA 4189 Dual,C621A,32xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,6xPCIe4,1xOCP3,24x3.5(SATA-SAS) HotSwap,2хM.2PCIe4 2280,2x2.5 rear NVMeG4,2xGbLAN, 1xIPMI,4U,rackmount,1300W redundant)
Gooxi SL401-D36RE-G3(LGA 4189 Dual,C621A,32xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,6xPCIe4,1xOCP3,36x3.5(SATA-SAS) HotSwap,2хM.2PCIe4 2280,2x2.5 rear NVMeG4,2xGbLAN, 1xIPMI,4U,rackmount,1300W redundant)

4U LGA3647:
Gooxi SL401-D24RE(LGA3647 Dual,C621A,24xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,5xPCIe4,1xOCP3,24x3.5(SATA-SAS) HotSwap,2хM.2PCIe3 2280,2x2.5 rear NVMe,2xGbLAN, 1xIPMI,4U,rackmount,1300W redundant)
Gooxi SL401-D36RE(LGA3647 Dual,C621A,24xDDR4 DIMM,SVGA,SATA-NVMe int,5xPCIe4,1xOCP3,36x3.5(SATA-SAS) HotSwap,2хM.2PCIe3 2280,2x2.5 rear NVMe,2xGbLAN, 1xIPMI,4U,rackmount,1300W redundant)

Добавлены новые процессоры Intel Xeon:
LGA4677 Intel Xeon Bronze 3408U (1P, Sapphire Rapids, 8C-8T, 1.8-1.9GHz, 22.5MB, 125W, DDR5-4000)
LGA4677 Intel Xeon Silver 4410T (2P, Sapphire Rapids, 10C-20T, 2.7-4GHz, 26.25MB, 150W, DDR5-4000)
LGA4677 Intel Xeon Silver 4410Y (2P, Sapphire Rapids, 12C-24T, 2-3.9GHz, 13.75MB, 150W, DDR5-4000)
LGA4677 Intel Xeon Silver 4416+ (2P, Sapphire Rapids, 20C-40T, 2.0-3.9GHz, 37.5MB, 165W, DDR5-4000)
LGA4677 Intel Xeon Gold 5415+ (2P, Sapphire Rapids, 8C-16T, 2.9-4.1GHz, 22.5MB, 150W, DDR5-4400)
LGA4677 Intel Xeon Gold 5420+ (2P, Sapphire Rapids, 28C-56T, 2-4.1GHz, 52.5MB,205W, DDR5-4400)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6430  (2P, Ice Lake, 32C-64T, 2.1-3.4GHz, 60MB, 270W, DDR5-4400)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6438Y+ (2P, Sapphire Rapids, 32C-64T, 2-4GHz, 60MB, 205W, DDR5-4800)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6444Y (2P, Sapphire Rapids, 16C-32T, 3.6-4GHz, 45MB, 270W, DDR5-4800)
LGA4677Intel Xeon Gold 6442Y (2P, Sapphire Rapids, 24C-48T, 2.6-4GHz, 60MB, 225W, DDR5-4800)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6448Y  (2P, Sapphire Rapids, 32C-64T, 2.1-4.1GHz, 60MB, 225W, DDR5-4800)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6454S (2P, Ice Lake, 32C-64T, 2-3.4GHz, 60MB, 270W, DDR5-4800)
LGA4677 Intel Xeon Platinum 8462Y+ (2P, Sapphire Rapids-SP, 32C-64T, 2.8G-4.1Hz, 60Mb, 300W, DDR5-4800)
LGA4677 Intel Xeon Silver 4510 (2P, Sapphire Rapids, 12C-24T, 2.4-4.1GHz, 30MB, 150W, DDR5-4400)
LGA4677 Intel Xeon Gold 5520+  (2P, Emerald Rapids, 28C-56T, 2.2-4GHz, 52.5MB, 205W, DDR5-4800)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6530 (2P, Emerald Rapids, 32C-64T, 2.1-4GHz, 160MB, 270W, DDR5-4800)  
LGA4677 Intel Xeon Gold 6526Y (2P, Emerald Rapids-SP, 16C-32T, 2.8-3.9Hz, 37.5Mb, 195W, DDR5-5200)
LGA4677 Intel Xeon Gold 6542Y (2P, Emerald Rapids-SP, 28C-56T, 2.9-4.1Hz, 60Mb, 250W, DDR5-5200)

Добавлены новые процессоры AMD SP5 EPYC:
AMD SP5 EPYC 9124 (16C-32T, 3.0-3.7GHz, 64MB, 200W)
AMD SP5 EPYC 9174F (16C-32T, 4.1-4.4GHz, 256MB, 320W)
AMD SP5 EPYC 9274F (24C-48T, 4.05-4.3GHz, 256MB, 320W)
AMD SP5 EPYC 9334 (32C-64T, 2.7-3.9GHz, 128MB, 210W)
AMD SP5 EPYC 9354 (32C-64T, 3.25-3.8GHz, 256MB, 280W)
AMD SP5 EPYC 9374F (32C-64T, 3.85-4.3GHz, 256MB, 320W)
AMD SP5 EPYC 9454 (48C-96T, 2.75-3.8GHz, 256MB, 290W)
AMD SP5 EPYC 9474F (48C-96T, 3.6-4.1GHz, 256MB, 360W)
AMD SP5 EPYC 9554 (64C-128T, 3.1-3.75GHz, 256MB, 360W)
AMD SP5 EPYC 9634 (84C-168T, 2.25-3.7GHz, 384MB, 290W)
AMD SP5 EPYC 9654 (96C-192T, 2.4-3.7GHz, 384MB, 360W)

Добавлены новые модули ОЗУ:
Kingston DDR5 32GB 4800MHz RDIMM ECC Reg 1Rx4
Kingston DDR5 64GB 4800MHz RDIMM ECC Reg 2Rx4
Samsung DDR5 16GB  RDIMM 4800 1Rx8 1.1V
Samsung DDR5 32GB  RDIMM 4800 2Rx8 1.1V
Samsung DDR5 32GB  RDIMM 4800 1Rx4 1.1V
Samsung DDR5 64GB  RDIMM 4800 2Rx4 1.1V
Samsung DDR5 128GB 4800MHz RDIMM

Добавлены новые адаптеры RAID: 
LSI Broadcom MegaRAID 9560-16i (4-port NVME, 16portSATA-SAS 12Gb RAID 0,1,10,5,6,50,60, Cache 8Gb)
LSI Broadcom MegaRAID SAS 9560-8I SGL (8-Port Int., 12Gb-s SAS-SATA-PCIe (NVMe), PCIe 4.0, 4GB DDR4)
LSI Broadcom MegaRAID 9580-8i8e SGL PCIe4.0x8 LP,SAS-SATA-NVMe,16port(1x int SFF8654+2 x ext SFF8644),8GB,3916ROC
Добавлены новые адаптеры FC: 
Qlogic QLE2672-CK PCIe 3.0, x8, Dual  2-ports, 16GFC, SR-Optic, Low Profile
Qlogic QLE2694-SR-CK, PCIe 3.0 x8, Quad Port, 16GFC, SR-Optic, full-height
Qlogic QLE2742-SR-CK PCIe 3.0, x8, Dual  2-ports, 32GFC, SR-Optic, SFP+, Low Profile
Emulex LPe32002-M2 Gen 6 (32GFC), 2-port, 32Gbs, PCIe Gen3, трансиверы установлены, LP+FH brackets

Добавлены новые сетевые\IB адаптеры:
Nvidia ConnectX-6 DE InfiniBand adapter, HDR, single-port QSFP56, PCIe 4 .0 x16, No Crypto, Tall Bracket
CX75310A MELLANOX ConnectX-7 HHHL Adapter Card, 200GbE - NDR200 IB (default mode), Single-port OSFP, PCIe 5.0 x16, Crypto Disabled, Secure Boot Enabled, Ta ll Bracket
CX75310A MELLANOX ConnectX-7 HHHL Adapter card, 400GbE - NDR IB (default mode), Single-port OSFP, PCIe 5.0 x16, Crypto Disabled, Secure Boot Enabled, Tall Bracket
MELLANOX ConnectX-5 VPI adapter card, EDR IB (100Gb-s) and 100GbE, single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket, ROHS R6
MELLANOX ConnectX-5 VPI adapter card, EDR IB (100Gb-s) and 100GbE, dual-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall bracket
MELLANOX ConnectX-6 VPI adapter card, 100Gb-s (HDR100, EDR IB and 100GbE), single-port QSFP56, PCIe3.0-4.0 x16, tall bracket, single pack
MELLANOX ConnectX-6 VPI adapter card, 100Gb-s (HDR100, EDR IB and 100GbE), dual-port QSFP56, PCIe3.0-4.0 x16, tall bracket, single pack
MELLANOX ConnectX-4 Lx EN network interface card, 10GbE dual-port SFP+, PCIe3.0 x8, tall bracket, ROHS R6, SR-IOV, TCP-UDP, MPLS, VxLAN, NVGRE, GENEVE, iSER, NFS RDMA, SMB Direct, ROHS R6
MELLANOX ConnectX-4 Lx EN network interface card, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, SR-IOV, TCP-UDP, MPLS, VxLAN, NVGRE, GENEVE, iSER, NFS RDMA, SMB Direct, ROHS R6
MELLANOX ConnectX-4 Lx EN network interface card, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, UEFI Enabled, ROHS R6
MELLANOX ConnectX-5 EN network interface card, 25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, tall bracket, SR-IOV, TCP-UDP, MPLS, VxLAN, NVGRE, GENEVE, iSER, NFS RDMA, SMB Direct, NVMe-oF,ROHS R6
MELLANOX ConnectX-5 EN network interface card, 10-25GbE dual-port SFP28, PCIe3.0 x8, UEFI Enabled (x86-ARM)
Intel Ethernet Network Adapter E810-2CQDA2  (100GbE)
Intel E810xxvda2g1p5 25 Gigabit Dualport Pcie 4.0 X8 Ethernet Network Adapter
Intel Ethernet Network Adapter E810-XXVDA2, 2xSFP28 ports, 25GbE, PCI-E x8 gen3-gen4, iWARP-RoCEv2, IEEE 1588 PTP, ADQ, iSCSI, NFS, VMDq. PCI-SIG SR-IOV
Intel Ethernet Converged Network Adapter XXV710-DA2, Dual SFP28 Ports, 25 GBit-s, PCI-E x8 (v3), VMDq, PCI-SIG SR-IOV, iSCSI, NFS
Intel Ethernet Adapter EX710DA2G1P5 10GbE SFP+
Intel Ethernet  Adapter X710-DA2, 2-port SFP+, 10 GBit-s, PCI-E x8 (v3), VMDq, PCI-SIG SR-IOV, iSCSI, NFS
Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 2xRJ45 10Gb
Intel Ethernet Network Adapter X710-T2L, Dual Ports RJ45, X710-AT2, 10GbE, PCIe v3.0 (8.0GT-s), QoS, VMDq, SR-IOV, iSCSI-NFS
Intel Ethernet Adapter X710T4L Quad RJ-45 10GbE, PCIe v3.0 x8
Intel Ethernet Adapter X710T2L Dual RJ-45 10GbE, PCIe v3.0 x8
Intel Ethernet Network Adapter X710-T2L, Dual Ports RJ45, X710-AT2, 10GbE, PCIe v3.0 (8.0GT), QoS, VMDq, SR-IOV, iSCSI-NFS
LR-Link PCIe x16 100G Dual Port QSFP28 Server Network Card
LR-Link PCIe x8 25G Quad Port SFP28 Server Network Card
LR-Link PCIe x16 4-Port 25G Ethernet Network Adapter
LR-Link PCIe x8 25G Dual ports SFP28 Server Network Card, Intel E810XXV based
LR-Link PCIe x8 10G Quad Port Fiber Server Network Card
LR-Link PCIe x8 10G Quad Port Copper Network Card (Intel X710 based)
LR-Link PCIe x8 10G Dual Port Copper Network Card (Intel X550)
LR-Link PCIe x8 10G Dual Port SFP28 Server Network Card (Intel X710 based)

Добавлены новые накопители SAS\SATA HDD 3.5:
HDD Seagate SAS 18Tb Exos X18 12Gb-s 7200 256Mb 1 year warranty
HDD Seagate SAS 20Tb Exos X20 12Gb-s 7200 256Mb 1 year warranty
HDD Seagate SAS 22Tb Exos X20 7200 512Mb 1 year warranty
HDD Toshiba SAS 2TB 3.5 7200 12Gbit 128Mb
HDD Toshiba SAS 4Tb 3.5 7200 12Gbit 256Mb
HDD Toshiba SAS 6Tb 3.5 12Gb 7200 256Mb
HDD Toshiba SAS 8Tb 3.5 7200 256Mb
HDD Toshiba SAS 10Tb 3.5 7200 256Mb
HDD Toshiba SAS 12Tb 3.5 7200 512Mb
HDD Toshiba SAS 14Tb 3.5 7200 512Mb
HDD Toshiba SAS 16Tb 3.5 7200 12Gbit 512Mb
HDD Toshiba SAS 18Tb 3.5 7200 12Gbit 512Mb
HDD Toshiba SAS 20Tb 3.5 7200 12Gbit 512Mb
HDD HGST 3.5 SATA Server 1Tb 7200 6Gb 128Mb
HDD WD 3.5 SATA Server 2Tb 7200 6Gb 128Mb
HDD HGST 3.5 SATA Ultrastar 4Tb 7200 6Gb 256Mb
HDD WD-HGST 3.5 SATA Server 6Tb Ultrastar 7200 6Gb 256MB
HDD HGST 3.5 SATA Server 8Tb Ultrastar HE10 7200 6Gb 256MB  
HDD WD 3.5 SATA Server 8Tb Ultrastar 7200 6Gb 256MB
HDD WD 3.5 SATA Server 10Tb Ultrastar DC HC330 7200 6Gb 256MB
HDD HGST 3.5 SATA Server 10Tb Ultrastar HE10 7200 6Gb 256MB
HDD WD 3.5 SATA 10Tb Ultrastar DC  HC510  7200 6Gb 256Mb
HDD HGST 3.5 SATA Server 12Tb Ultrastar HE12 7200 6Gb 256MB
HDD WD 3.5 SATA Server 12Tb Ultrastar DC HC520 7200 6Gb 256MB
HDD HGST 3.5 SATA Server 14Tb Ultrastar DC HC530 7200 6Gb 512MB
HDD WD-HGST 3.5 SATA Server 16Tb Ultrastar DC HC550 7200 6Gb 512MB
HDD WD-HGST 3.5 SATA Server 18Tb Ultrastar DC HC550 7200 6Gb 512MB
HDD WD-HGST 3.5 SATA Server 18Tb Ultrastar 7200 6Gb 512MB
HDD WD 3.5 SATA 20Tb Ultrastar DC HC560 0F38785 7200 6Gb 512Mb
HDD WD 3.5 SATA Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 6Gb 512MB
HDD WD 3.5 SATA 22Tb Ultrastar DC HC570 0F48155 7200 6Gb 512Mb
HDD HGST 3.5 SAS Server 2Tb Ultrastar 7200 12Gb 128MB 
HDD WD 3.5 SAS Server 4Tb Ultrastar 7K6 7200 12Gb 256MB
HDD WD 3.5 SAS Server 6Tb Ultrastar 7200 12Gb 256MB
HDD HGST 3.5 SAS Server 8Tb Ultrastar HE8 7200 12Gb 128MB  
HDD WD-HGST 3.5 SAS Server 8Tb Ultrastar 7200 12Gb 256MB
HDD WD-HGST 3.5 SAS Server 10Tb Ultrastar HE10 7200 12Gb 256MB  
HDD WD 3.5 SAS Server 10Tb Ultrastar DC HC330 7200 256MB 
HDD WD-HGST 3.5 SAS Server 12Tb Ultrastar HE12 7200 12Gb 256MB
HDD WD 3.5 SAS Server 14Tb Ultrastar DC HC530 7200 6Gb 512MB
HDD WD 3.5 SAS Server 16Tb Ultrastar DC HC550 7200 12Gb 512MB
HDD WD-HGST 3.5 SAS Server 18Tb Ultrastar 7200 12Gb 256MB
HDD WD 3.5 SAS Server 18Tb Ultrastar DC HC550 7200 12Gb 512MB
HDD WD 3.5 SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb 256MB
HDD WD 3.5 SAS Server 22Tb Ultrastar DC HC570 7200 12Gb 512MB

Добавлены новые накопители SSD NVMe M.2 2280:
Kingston SSD DC1000B, 240GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, IOPs 111 000-12 000, TBW 248, DWPD 0.5
Kingston SSD DC1000B, 480GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, IOPs 205 000-20 000, TBW 475, DWPD 0.5
Kingston SSD DC1000B, 960GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, IOPs 199 000-25 000, TBW 1095, DWPD 0.6
Samsung SSD PM9A1, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, IOPs 500 000-600 000, DRAM buffer 512MB
Samsung SSD PM9A1, 512GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, IOPs 800 000-800 000, DRAM buffer 512MB
Samsung SSD PM9A1, 1024GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, IOPs 1 000 000-850 000, DRAM buffer 1024MB
Samsung SSD PM9A1, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, IOPs 1 000 000-850 000, DRAM buffer 2048MB

Добавлены новые накопители SSD SATA M.2 2280:
Intel SSD D3-S4510 Series, 240GB, M.2(22x80mm), SATA3, TLC, IOPs 87 000-16 000, TBW 900, DWPD 2
Intel SSD D3-S4510 Series, 480GB, M.2(22x80mm), SATA3, TLC, IOPs 91 000-18 000, TBW 1200, DWPD 1
Intel SSD D3-S4510 Series, 960GB, M.2(22x80mm), SATA3, TLC, IOPs 91 000-23 000, TBW 2300, DWPD 1
Intel SSD D3-S4520 Series, 240GB, M.2(22x80mm), SATA3, TLC, IOPs 42 000-14 500, TBW 1000, DWPD 2
Intel SSD D3-S4520 Series, 480GB, M.2(22x80mm), SATA3, TLC, IOPs 85 000-48 000, TBW 4100, DWPD 5

Добавлены новые накопители SSD SATA:
Intel SSD D3-S4520 Series, 240GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 44 000-15 500, TBW 1000, DWPD 2
Intel SSD D3-S4520 Series, 480GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 79 000-30 000, TBW 2500, DWPD 3
Intel SSD D3-S4520 Series, 960GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 90 000-43 000, TBW 5300, DWPD 3
Intel SSD D3-S4520 Series, 1920GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 91 000-38 000, TBW 8800, DWPD 3
Intel SSD D3-S4520 Series, 3840GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 92 000-31 000, TBW 15300, DWPD 2
Intel SSD D3-S4520 Series, 7680GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 86 000-30 000, TBW 36500, DWPD 3
Intel SSD D3-S4610 Series, 240GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 92 000-28 000, TBW 1600, DWPD 4
Intel SSD D3-S4610 Series, 480GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 96 000-44 500, TBW 3000, DWPD 3
Intel SSD D3-S4610 Series, 960GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 96 000-51 000, TBW 5800, DWPD 3
Intel SSD D3-S4610 Series, 1920GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 97 000-46 500, TBW 9400, DWPD 3
Intel SSD D3-S4610 Series, 3840GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 96 000-42 000, TBW 15200, DWPD 2
Intel SSD D3-S4610 Series, 7680GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 90 000-35 000, TBW 23900, DWPD 2
Intel SSD D3-S4620 Series, 480GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 85 000-48 000, TBW 4200, DWPD 5
Intel SSD D3-S4620 Series, 960GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 90 000-54 000, TBW 7100, DWPD 4
Intel SSD D3-S4620 Series, 1920GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 91 000-53 000, TBW 14000, DWPD 4
Intel SSD D3-S4620 Series, 3840GB, 2.5 7mm, SATA3, TLC, IOPs 91 000-60 000, TBW 35100, DWPD 5

Добавлены новые накопители SSD SAS:
Samsung SSD PM1643a, 960GB, 2.5 15mm, SAS 12Gb, 3D TLC, IOPs 380 000-40 000, TBW 1752, DWPD 1
Samsung SSD PM1643a, 1920GB, 2.5 15mm, SAS 12Gb, 3D TLC, IOPs 440 000-46 000, TBW 3504, DWPD 1
Samsung SSD PM1643a, 3840GB, 2.5 15mm, SAS 12Gb, 3D TLC,  IOPs 450 000-90 000, TBW 7008, DWPD 1
Samsung SSD PM1643a, 7680GB, 2.5 15mm, SAS 12Gb, 3D TLC,  IOPs 400 000-90 000, TBW 14016, DWPD 1
Samsung SSD PM1643a, 15360GB, 2.5 15mm, SAS 12Gb, 3D TLC, IOPs 400 000-65 000, TBW 28032, DWPD 1
Samsung SSD PM1643a, 30720GB, 2.5 15mm, SAS 12Gb, 3D TLC, IOPs 400 000-60 000, TBW 56064, DWPD 1
Samsung SSD PM1653, 960GB, 2.5 15mm, SAS 24Gb, 3D TLC, IOPs 600 000-55 000, TBW 1752, DWPD 1
Samsung SSD PM1653, 1920GB, 2.5 15mm, SAS 24Gb, 3D TLC, IOPs 720 000-85 000, TBW 3504, DWPD 1
Samsung SSD PM1653, 3840GB, 2.5 15mm, SAS 24Gb, 3D TLC, IOPs 770 000-135 000, TBW 7008, DWPD 1
Samsung SSD PM1653, 7680GB, 2.5 15mm, SAS 24Gb, 3D TLC, IOPs 770 000-135 000, TBW 14016, DWPD 1
Samsung SSD PM1653, 15360GB, 2.5 15mm, SAS 24Gb, 3D TLC, IOPs 800 000-140 000, TBW 28032, DWPD 1
Samsung SSD PM1653, 30720GB, 2.5 15mm, SAS 24Gb, 3D TLC, IOPs 800 000-140 000, TBW 56064, DWPD 1
KIOXIA SSD PM7-R, 1920GB, 2.5 15mm, SAS 24G, TLC, IOPs 720K-155K, TBW 3504, DWPD 1
KIOXIA SSD PM7-R, 3840GB, 2.5 15mm, SAS 24G, TLC, IOPs 720K-155K, TBW 7008, DWPD 1
KIOXIA SSD PM7-R, 7680GB, 2.5 15mm, SAS 24G, TLC, IOPs 720K-175K, TBW 14016, DWPD 1
KIOXIA SSD PM7-R, 15360GB, 2.5 15mm, SAS 24G, TLC, IOPs 720K-160K, TBW 28032, DWPD 1
KIOXIA SSD PM7-R, 30720GB, 2.5 15mm, SAS 24G, TLC, IOPs 720K-80K, TBW 56064, DWPD 1
KIOXIA SSD PM6-V, 12800GB, 2.5 15mm, SAS 24G, TLC, IOPs 595K-305K, TBW 70080, DWPD 3
KIOXIA SSD PM7-V, 1600GB, 2.5 15mm, SAS 24G, TLC, IOPs 720K-320K, TBW 8760, DWPD 3
KIOXIA SSD PM7-V, 3200GB, 2.5 15mm, SAS 24G, TLC, IOPs 720K-340K, TBW 17520, DWPD 3
KIOXIA SSD PM7-V, 6400GB, 2.5 15mm, SAS 24G, TLC, IOPs 720K-355K, TBW 35040, DWPD 3
KIOXIA SSD PM7-V, 12800GB, 2.5 15mm, SAS 24G, TLC, IOPs 720K-330K, TBW 70080, DWPD 3

Добавлены новые накопители SSD NVMe U2\U3:
Samsung SSD PM983, 960GB, U.2(2.5 7mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, IOPs 400 000-40 000, TBW 1366, DWPD 1.3
Samsung SSD PM983, 1920GB, U.2(2.5 7mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, IOPs 540 000-50 000, TBW 2733, DWPD 1.3
Samsung SSD PM983, 3840GB, U.2(2.5 7mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, IOPs 540 000-50 000, TBW 5466, DWPD 1.3
Samsung SSD PM983, 7680GB, U.2(2.5 7mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, IOPs 500 000-55 000, TBW 10932, DWPD 1.3
Samsung SSD PM9A3, 960GB, U.2(2.5 7mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, IOPs 580 000-70 000, TBW 1752, DWPD 1
Samsung SSD PM9A3, 1920GB, U.2(2.5 7mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, IOPs 850 000-130 000, TBW 3504, DWPD 1
Samsung SSD PM9A3, 3840GB, U.2(2.5 7mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, IOPs 1 000 000-180 000, TBW 7008, DWPD 1
Samsung SSD PM9A3, 7680GB, U.2(2.5 7mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, IOPs 1 100 000-200 000, TBW 14016, DWPD 1
Samsung SSD PM9A3, 15360GB, U.2(2.5 7mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, IOPs 1 100 000-200 000, TBW 28032, DWPD 1
Samsung SSD PM1733, 1920GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4DP, IOPs 800 000-100 000, TBW 3054, DWPD 1 UC
Samsung SSD PM1733, 3840GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4DP, IOPs 1 500 000-135 000, TBW 7008, DWPD 1 UC
Samsung SSD PM1733, 7680GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4DP, IOPs 1 450 000-135 000, TBW 14016, DWPD 1 UC
Samsung SSD PM1733, 15360GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4DP, IOPs 1 450 000-135 000, TBW 28032, DWPD 1 UC
Samsung SSD PM1733a, 1920GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4DP, IOPs 1 400 000-100 000, TBW 3504, DWPD 1
Samsung SSD PM1733a, 3840GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4DP, IOPs 1 600 000-170 000, TBW 7008, DWPD 1
Samsung SSD PM1733a, 7680GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4DP, IOPs 1 600 000-170 000, TBW 14016, DWPD 1
Samsung SSD PM1733a, 15360GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4DP, IOPs 1 600 000-170 000, TBW 28032, DWPD 1
Samsung SSD PM1733a, 30720GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4DP, IOPs 1 600 000-170 000, TBW 56064, DWPD 1
Samsung SSD PM1743, 1920GB, U.3(2.5 15mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, IOPs 2 000 000-150 000, TBW 3504, DWPD 1
Samsung SSD PM1743, 3840GB, U.3(2.5 15mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, IOPs 2 500 000-280 000, TBW 7008, DWPD 1
Samsung SSD PM1743, 7680GB, U.3(2.5 15mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, IOPs 2 500 000-300 000, TBW 14016, DWPD 1
Samsung SSD PM1743, 15360GB, U.3(2.5 15mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, IOPs 2 500 000-360 000, TBW 28032, DWPD 1
KIOXIA SSD CM7-R, 3840GB, U.3(2.5 15mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, TLC, IOPs 2450K-300K, DWPD 1
Intel SSD DC P4510 Series, 1000GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 3.1 x4, TLC, IOPs 465 000-70 000, TBW 1920, DWPD 1
Intel SSD DC P4510 Series, 2000GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 3.1 x4, TLC, IOPs 637 000-81 500, TBW 2610, DWPD 1
Intel SSD DC P4510 Series, 4000GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 3.1 x4, TLC, IOPs 636 500-111 500, TBW 6300, DWPD 1
Intel SSD DC P4510 Series, 8000GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 3.1 x4, TLC, IOPs 641 800-134 500, TBW 13880, DWPD 1
Intel SSD DC P4610 Series, 1600GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 3.1 x4, TLC, IOPs 643 000-199 000, TBW 12250, DWPD 4
Intel SSD DC P4610 Series, 3200GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 3.1 x4, TLC, IOPs 638 000-222 000, TBW 21850, DWPD 4
Intel SSD DC P4610 Series, 6400GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 3.1 x4, TLC, IOPs 654 000-210 500, TBW 36540, DWPD 3G
Intel SSD DC P4610 Series, 7680GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 3.1 x4, TLC, IOPs 651 000-219 000, TBW 44250, DWPD 3
Intel SSD D5-P5316, 15360GB, 2.5 15mm, NVMe, PCIe 4.0 x4, QLC, IOPs 800 000-399, TBW 51850, DWPD 2
Intel SSD D5-P5316, 30720GB, 2.5 15mm, NVMe, PCIe 4.0 x4, QLC, IOPs 800 000-510, TBW 104550, DWPD 2
Intel SSD D7-P5510 Series, 3840GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, TLC, IOPs 700 000-170 000, TBW 7000, DWPD 1
Intel SSD D7-P5510 Series, 7680GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, TLC, IOPs 930 000-190 000, TBW 14000, DWPD 1
Intel SSD D7-P5520 Series, 1920GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, TLC, IOPs 700 000-114 000, TBW 3500, DWPD 1
Intel SSD D7-P5520 Series, 3840GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, TLC, IOPs 1 000 000-200 000, TBW 7000, DWPD 1
Intel SSD D7-P5520 Series, 7680GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, TLC, IOPs 1 100 000-220 000, TBW 14000, DWPD 1
Intel SSD D7-P5520 Series, 15360GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, TLC, IOPs 1 000 000-200 000, TBW 28000, DWPD 1
Intel SSD D5-P5530 Series, 960GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, TLC, IOPs 300 000-75 000, TBW 1700, DWPD1
Intel SSD D5-P5530 Series 1920GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, TLC, IOPs 550 000-100 000, TBW 3500, DWPD1
Intel SSD D5-P5530 Series 3840GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, TLC, IOPs 875 000-100 000, TBW 6500, DWPD1
Intel SSD D7-P5620 Series, 1600GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, TLC, IOPs 700 000-200 000, TBW 8750, DWPD 3
Intel SSD D7-P5620 Series, 3200GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, TLC, IOPs 1 000 000-341 000, TBW 17500, DWPD 3
Intel SSD D7-P5620 Series, 6400GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, TLC, IOPs 1 100 000-390 000, TBW 35000, DWPD 3
Intel SSD D7-P5620 Series, 12800GB, U.2(2.5 15mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, TLC, IOPs 1 000 000-374 000, TBW 70000, DWPD 3

Версия EXE – 1.14 от 21.03.2023
Изменения в конфигураторе. Версия 1.14:
Исправлены ошибки при отображении скорости взаимодействия CPU c ОЗУ для Scalable процессоров 3 поколения.

Версия EXE – 1.13, версия БД – 00042 от 14.03.2023
Добавлены новые серверы:
2U:
Supermicro SERVER SYS-220P-C9R(X12DPi-N6,CSE-213BTS-R1K23LPBP3-1)(LGA 4189 Dual,C621A,16xDDR4 DIMM,SVGA,SAS3 HW S3908 8GB,NVMe Opt,PCIe4-4LPx16,1LPx8,16x2.5 HotSwap,2xGbLAN, 1xIPMI,2U,rackmount,1200W redundant)
Supermicro SERVER SYS-220P-C9RT(X12DPi-NT6,CSE-213BTS-R1K23LPBP3-1)(LGA 4189 Dual,C621A,16xDDR4 DIMM,SVGA,SAS3 HW S3908 8GB,NVMe Opt,PCIe4-4LPx16,1LPx8,16x2.5 HotSwap,Dual 10GBase-T,1xIPMI,2U,rackmount,1200W redundant)
4U:
Supermicro SERVER SSG-640P-E1CR24H(X12DPi-NT6,CSE-846BE1C-R1K23B)(LGA 4189 Dual,C621A,16xDDR4 DIMM,SVGA,SAS3 HW S3908 8GB,NVMe Opt,PCIe4-3LPx16,1LPx8,24x3.5 HotSwap,Dual 10GBase-T,1xIPMI,4U,rackmount,1200W redundant)
Supermicro SERVER SSG-640P-E1CR24L(X12DPi-NT6,CSE-846BE1C-R1K23B)(LGA 4189 Dual,C621A,16xDDR4 DIMM,SVGA,SAS3 HBA 3808,NVMe Opt,PCIe4-3LPx16,1LPx8,24x3.5 HotSwap,Dual 10GBase-T,1xIPMI,4U,rackmount,1200W redundant)
1U:
Supermicro SERVER SYS-610U-TNR(X12DPU-6,CSE-819U3TS-R1K22P-T)(LGA 4189 Dual,C621A,32xDDR4 DIMM,SVGA,SATA int-NVMe optional,PCI4-1x16LP,2x16FH,4x3.5 HotSwap,NO LAN,1xIPMI,1U,rackmount,1200W redundant)

Версия EXE – 1.13, версия БД – 00041 от 15.02.2023
Изменения в конфигураторе. Версия 1.13:
Добавлены уведомления для Complete систем, идущих ТОЛЬКО в собранном виде с завода Supermicro.
 
Добавлены новые серверы:
Supermicro SERVER SYS-2029U-TRT(X11DPU,CSE-219U2TS-R1K02P-T)(LGA3647 Dual,C621,24xDDR4-2933MHz DIMM,SVGA,SATA int-NVMe optional,PCIe3.0-1FHx16,5FHx8,2LPx8,24x2.5 HotSwap,Dual port 10GBase-T, 1xIPMI,2U,rackmount,1000W redundant)
Supermicro SERVER SYS-120U-TNR(X12DPU-6,CSE-119UH3TS-R1K22P-T )(LGA 4189 Dual,C621A,32xDDR4-3200MHz DIMM,SVGA,SATA int-NVMe optional,PCIe 4.0-2LPx16, 2FHx16,12x2.5 HotSwap,NO LAN, 1xIPMI,1U,rackmount,1200W redundant)
Версия EXE – 1.12, версия БД – 00040 от 13.02.2023
Добавлены новые серверы:
Supermicro SERVER SYS-510P-WT(X12SPW-TF,CSE-815TS-605WBP2)(LGA 4189 Single,C621A,8xDDR4-3200MHz DIMM,SVGA,SATA int-NVMe optional,PCIe 4.0-2FHx16, 1LPx16,4x3.5 HotSwap,Dual port 10GBase-T, 1xIPMI,1U,rackmount,600W Single,Fixed)
Supermicro SERVER SYS-510P-WTR(X12SPW-TF,CSE-815TS-R504WBP6)(LGA 4189 Single,C621A,8xDDR4-3200MHz DIMM,SVGA,SATA int-NVMe optional,PCIe 4.0-2FHx16, 1LPx16,4x3.5 HotSwap,Dual port 10GBase-T, 1xIPMI,1U,rackmount,500W redundant)
Supermicro SERVER SYS-110P-WTR(X12SPW-TF,CSE-116TS-R706WBP4)(LGA 4189 Single,C621A,8xDDR4-3200MHz DIMM,SVGA,SATA int-NVMe optional,PCIe 4.0-2FHx16, 1LPx16,10x2.5 HotSwap,Dual port 10GBase-T, 1xIPMI,1U,rackmount,750W redundant)
Supermicro SERVER SYS-520P-WTR(X12SPW-TF,CSE-825BTS-R609WP)(LGA 4189 Single,C621A,8xDDR4-3200MHz DIMM,SVGA,SATA int-NVMe optional,PCIe 4.0-2FHx16, 2LPx8,8x3.5 HotSwap,Dual port 10GBase-T, 1xIPMI,2U,rackmount,650W redundant)
Supermicro SERVER SYS-620P-TR(X12DPi-N6,CSE-825BTS-R1K23LPP1)(LGA 4189 Dual,C621A,16xDDR4-3200MHz DIMM,SVGA,SATA RAID,PCIe 4.0-4LPx16, 2LPx8,8x3.5 HotSwap,2xGbLAN, 1xIPMI,2U,rackmount,1200W redundant)
Supermicro SERVER SYS-620P-TRT(X12DPi-NT6,CSE-825BTS-R1K23LPP1)(LGA 4189 Dual,C621A,16xDDR4-3200MHz DIMM,SVGA,SATA RAID,PCIe 4.0-4LPx16, 2LPx8,8x3.5 HotSwap,Dual port 10GBase-T, 1xIPMI,2U,rackmount,1200W redundant)
Версия EXE – 1.12, версия БД – 00039 от 13.02.2023
Добавлены новые адаптеры:
LSI MegaRAID SAS9361-8I (PCI-E 3.0 x8, LP) SGL SAS 12G, RAID 0,1,10,5,6, 8port (2 шт. intSFF8643),2GB onboard, Каб.отдельно
LSI MegaRAID SAS9361-24I (PCI-E 3.0 x8, LP) SGL SAS 12G, RAID 0,1,10,5,6, 24 port (6 шт. intSFF8643),4GB onboard, Каб.отдельно

Версия EXE – 1.12, версия БД – 00037 от 10.02.2023
Изменения в конфигураторе. Версия 1.12:
1.	Добавлено значение NVMe в выпадающие фильтры накопителей в форме подбора спецификации.
Добавлены новые серверы:
Supermicro SERVER SYS-510P-M(X12SPO-F,CSE-813MF2TS-505CBP)(LGA 4189 Single,C621A,8xDDR4-3200MHz DIMM,SVGA,SATA int-NVMe optional, 1 PCIe 4.0 x16 FHHL,4x3.5 HotSwap,2xGbLAN, 1xIPMI,1U,rackmount,500W Single,Fixed)

Supermicro SERVER SYS-510P-MR(X12SPO-F,CSE-813MF2TS-R407CBP2)(LGA 4189 Single,C621A,8xDDR4-3200MHz DIMM,SVGA,SATA int-NVMe optional, 1 PCIe 4.0 x16 FHHL,4x3.5 HotSwap,2xGbLAN, 1xIPMI,1U,rackmount,400W redundant)

Добавлены новые процессоры Intel Xeon:
Intel Xeon Silver 4310 Processor (12 cores-24 thr., 18M Cache, 2.1-3.3GHz)
Intel Xeon Silver 4314 Processor (16 cores-32 thr., 24M Cache, 2.4-3.4GHz)
Intel Xeon Silver 4316 Processor (20 cores-40 thr., 30M Cache, 2.3-3.4GHz)
Intel Xeon Gold 5317 Processor (12 cores-24 thr., 18M Cache, 3-3.6GHz)
Intel Xeon Gold 5320 Processor (26 cores-52 thr., 39M Cache, 2.2-3.4GHz)
Intel Xeon Gold 6326 Processor (16 cores-32 thr., 24M Cache, 2.9-3.5GHz)
Intel Xeon Gold 6330 Processor (28 cores-56 thr., 42M Cache, 2-3.1GHz)
Intel Xeon Gold 6334 Processor (8 cores-16 thr., 18M Cache, 3.6-3.7GHz)
Intel Xeon Gold 6336Y Processor (24 cores-48 thr., 36M Cache, 2.4-3.6GHz)
Intel Xeon Gold 6338 Processor (32 cores-64 thr., 48M Cache, 2-3.2GHz)
Intel Xeon Gold 6342 Processor (24 cores-48 thr., 36M Cache, 2.8-3.5GHz)
Intel Xeon Gold 6346 Processor (16 cores-32 thr., 36M Cache, 3.1-3.6GHz)
Intel Xeon Gold 6348 Processor (28 cores-56 thr., 42M Cache, 2.6-3.5GHz)
Intel Xeon Gold 6354 Processor (18 cores-36 thr., 39M Cache, 3-3.6GHz)

Добавлены новые модули ОЗУ:
DDR4-3200MHz Kingston KSM32RS8-8HDR 8Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22
DDR4-3200MHz Kingston KSM32RD8-16HDR 16Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22
DDR4-3200MHz Kingston KSM32RS4-16HDR 16Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22
DDR4-3200MHz Kingston KSM32RS8-16HCR 16Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22
DDR4-3200MHz Kingston KSM32RD8-16MRR 16Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22
DDR4-3200MHz Kingston KSM32RS4-16MRR 16Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22
DDR4-3200MHz Kingston KSM32RS8-16HAR 16Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22
DDR4-3200MHz Kingston KSM32RS4-32HCR 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22
DDR4-3200MHz Kingston KSM32RS4-32MFR 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22
DDR4-3200MHz Kingston KSM32RD4-64HAR 64Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22
DDR4-3200MHz Kingston KSM32RD4-64HCR 64Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22
DDR4-3200MHz Kingston KSM32RD4-64MER 64Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22
DDR4-3200MHz Micron 16GB (PC4-25600) MTA18ASF2G72PDZ-3G2R1 CL22 DR x8 ECC Reg
DDR4-3200MHz Micron 64GB (PC4-25600) MTA36ASF8G72PZ-3G2 CL22 DR x4 ECC Reg
DDR4-3200MHz Micron 64GB (PC4-25600) MTA36ASF8G72PZ-3G2F1 CL22 DR x4 ECC Reg
DDR4-3200MHz ADATA 8GB AD4R320038G22-BSSC ECC, Reg,  1.2V
DDR4-3200MHz ADATA 16GB AD4R3200316G22-BSSC ECC, Reg,  1.2V
DDR4-3200MHz ADATA 32GB AD4R3200732G22-BSSA ECC, Reg, 1.2V
DDR4-3200MHz Samsung 8GB (PC25600) ECC Reg M393A1K43DB2-CWE
DDR4-3200MHz Samsung 16GB (PC4-25600) CL22 DR x8 ECC Reg M393A2K43DB3-CWE
DDR4-3200MHz Samsung 32GB (PC4-25600) CL22 SR x4 ECC Reg M393A4K40EB3-CWE
DDR4-3200MHz Samsung 64GB (PC4-25600) CL22 DR x4 ECC Reg M393A8G40BB4-CWE
DDR4-3200MHz Samsung 128GB (PC4-25600) CL22 QR x4 ECC LRDIMM M393AAG40M32-CAE

Добавлены новые сетевые адаптеры:
SM AOC-S100G-b2C PCI-E 4.0 x16 2 x QSFP28 ports  100Gb (Ethernet) Broadcom BCM57508
SM AOC-S100GC-i2C PCI-E 4.0 x16 2 x QSFP28 ports 100Gb (Ethernet) Intel E810-CAM2
SM AOC-S25G-m2S PCI-E x8 2 x SFP28 ports 25Gb (Ethernet) Mellanox ConnectX-4 Lx EN
SM AOC-SGP-i2 PCI-E 2.0 x4 2 x RJ45 ports 1Gb (Ethernet) Intel i350-AM2
SM AOC-STG-b2T PCI-E 3.0 x8 2 x RJ45 ports 10Gb (Ethernet) Broadcom BCM57416
SM AOC-STG-i4S PCI-E 3.0 x8 4 x SFP+ ports 10Gb (Ethernet) Intel XL710-BM1
SM AOC-STG-i4T PCI-E 3.0 x8 4 x RJ45 ports 10Gb (Ethernet) Intel XL710-BM1
SM AOC-STGF-i2S PCI-E 3.0 x8 2 x SFP+ ports 10Gb (Ethernet) Intel X710-BM2

Добавлены новые накопители NVMe:
SSD NVMe 2.5 (U.2) Crucial 9300 PRO 3.84TB Random R-W 835-105 DWPD 1
SSD NVMe 2.5 (U.2) Crucial 9300 PRO 7.68TB Random R-W 850-145 DWPD 1
SSD NVMe 2.5 (U.2) Crucial 9300 PRO 15.36TB Random R-W 850-150 DWPD 1
SSD NVMe 2.5 (U.2) Crucial 9300 MAX 3.2TB Random R-W 835-210 DWPD 3
SSD NVMe 2.5 (U.2) Crucial 9300 MAX 6.4TB Random R-W 850-310 DWPD 3
SSD NVMe 2.5 (U.2) Crucial 9300 MAX 12.8TB Random R-W 850-310 DWPD 3

Версия EXE – 1.10, версия БД – 00036 от 12.01.2021
Добавлены новые процессоры AMD 7002:
AMD EPYC 7232P 3.10GHz, 32M Socket SP3 (120W) DDR4-3200, 8-Cores, 1P
AMD EPYC 7252 3.20GHz, 64M Socket SP3 (120W) DDR4-3200, 8-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7262 3.20GHz, 128M Socket SP3 (155W) DDR4-3200, 8-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7272 2.90GHz, 64M Socket SP3 (120W) DDR4-3200, 12-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7282 2.80GHz, 64M Socket SP3 (120W) DDR4-3200, 16-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7302 3.00GHz, 128M Socket SP3 (155W) DDR4-3200, 16-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7302P 3.00GHz, 128M Socket SP3 (155W) DDR4-3200, 16-Cores, 1P
AMD EPYC 7352 2.30GHz, 128M Socket SP3 (155W) DDR4-3200, 24-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7402 2.80GHz, 128M Socket SP3 (180W) DDR4-3200, 24-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7402P 2.80GHz, 128M Socket SP3 (180W) DDR4-3200, 24-Cores, 1P
AMD EPYC 7452 2.35GHz, 128M Socket SP3 (155W) DDR4-3200, 32-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7502 2.50GHz, 128M Socket SP3 (180W) DDR4-3200, 32-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7502P 2.50GHz, 128M Socket SP3 (180W) DDR4-3200, 32-Cores, 1P
AMD EPYC 7532 2.40GHz, 256M Socket SP3 (205W) DDR4-3200, 32-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7542 2.90GHz, 128M Socket SP3 (225W) DDR4-3200, 32-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7552 2.20GHz, 192M Socket SP3 (200W) DDR4-3200, 48-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7642 2.30GHz, 256M Socket SP3 (225W) DDR4-3200, 48-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7662 2.00GHz, 256M Socket SP3 (225W) DDR4-3200, 64-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7702 2.00GHz, 256M Socket SP3 (200W) DDR4-3200, 64-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7702P 2.00GHz, 256M Socket SP3 (200W) DDR4-3200, 64-Cores, 1P
AMD EPYC 7742 2.25GHz, 256M Socket SP3 (225W) DDR4-3200, 64-Cores, 1P-2P
AMD EPYC 7H12 2.60GHz, 256M Socket SP3 (280W) DDR4-3200, 64-Cores, 1P-2P

Добавлены новые процессоры Intel Xeon:
Intel Xeon Bronze 3206R Processor (8 cores-8 thr., 11M Cache, 1.90 GHz)
Intel Xeon Silver 4210R Processor (10 cores-20 thr.,13.75M Cache, 2.40 GHz)
Intel Xeon Silver 4214R Processor (12 cores-24 thr., 16.5M Cache, 2.40 GHz)
Intel Xeon Silver 4215R Processor (8 cores-16 thr.,11M Cache, 3.20 GHz)
Intel Xeon Gold 5218R Processor (20 cores-40 thr., 27.5M Cache, 2.10 GHz)
Intel Xeon Gold 5220R Processor (24 cores-48 thr., 35.75M Cache, 2.20 GHz)
Intel Xeon Gold 6226R Processor (16 cores-32 thr., 22M Cache, 2.90 GHz)
Intel Xeon Gold 6230R Processor (26 cores-52 thr., 35.75M Cache, 2.10 GHz)
Intel Xeon Gold 6238R Processor (28 cores-56 thr., 38.5M Cache, 2.20 GHz)
Intel Xeon Gold 6240R Processor (24 cores-48 thr., 35.75M Cache, 2.40 GHz)
Intel Xeon Gold 6242R Processor (20 cores-40 thr., 35.75M Cache, 3.10 GHz)
Intel Xeon Gold 6246R Processor (16 cores-32 thr., 35.75M Cache, 3.40 GHz)
Intel Xeon Gold 6248R Processor (24 cores-48 thr., 35.75M Cache, 3.00 GHz)
Intel Xeon Gold 6250 Processor (8 cores-16 thr., 35.75M Cache, 3.90 GHz)
Intel Xeon Gold 6256 Processor (12 cores-24 thr., 33M Cache, 3.60 GHz)
Intel Xeon Gold 6258R Processor (28 cores-56 thr., 38.5M Cache, 2.70 GHz)
Intel Xeon Gold 5318H Processor (18 cores-36 thr., 24.75M Cache, 2.50 GHz)
Intel Xeon Gold 5320H Processor (20 cores-40 thr., 27.5M Cache, 2.40 GHz)
Intel Xeon Gold 6328H Processor (16 cores-32 thr., 22M Cache, 2.80 GHz)
Intel Xeon Gold 6330H Processor (24 cores-48 thr., 33M Cache, 2.00 GHz)
Intel Xeon Gold 6348H Processor (24 cores-48 thr., 33M Cache, 2.30 GHz)

Добавлены новые модули ОЗУ:
DDR4-2666MHz 16GB Samsung M391A2K43BB1-CTD ECC (CL19)
DDR4-2666MHz 32GB Samsung M391A4G43MB1-CTD ECC (CL21)
DDR4-2933MHz 16GB Micron MTA18ASF2G72PDZ-2G9 ECC REG CL21, DRx8, 1.2V (PC-23400)
DDR4-2933MHz 32GB Micron MTA18ADF4G72PZ-2G9B1 ECC REG CL21, 1Rx4, 1.2V (PC-23400) VLP
DDR4-2933MHz 32GB Micron MTA36ASF4G72PZ-2G9 ECC REG CL19, 2Rx4, 1.2V (PC-21300)
DDR4-2933MHz 64GB Micron MTA72ASS8G72LZ-2G9 ECC REG CL21, QRx4, 1.2V (LRDIMM) (PC-23400)
DDR4-3200MHz  8GB Kingston ECC REG CL22, SRx8, 1.2V (PC-25600)
DDR4-3200MHz 16GB Kingston ECC REG CL22, DRx8, 1.2V (PC-25600)
DDR4-3200MHz 16GB Micron ECC REG CL21, 1Rx4, 1.2V (PC-25600) VLP
DDR4-3200MHz 16GB Samsung ECC REG CL22, SRx4, 1.2V (PC-25600)
DDR4-3200MHz 16GB Supermicro ECC REG CL22, 1.2V (PC-25600)
DDR4-3200MHz 16GB Supermicro MEM-DR416L-SL01-ER32 ECC REG CL22, 1.2V (PC-25600)
DDR4-3200MHz 32GB Samsung M393A4K40DB3-CWE ECC REG CL22, 2Rx4, 1.2V (PC-25600)
DDR4-3200MHz 64GB Crucial CT64G4RFD432A ECC REG CL22, DRx4, 1.2V (PC-25600)